**Типовые требования к транспортной таре и упаковке**

1. **Определения:**
	1. Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту отправления от повреждений и потерь.
	2. Тара – основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения отправления.
2. **Классификация тары:**
	1. Транспортная – тара, образующая самостоятельную транспортную единицу. Обеспечивает сохранность отправлений при транспртировке и хранении.
	2. Потребительская – тара, поступающая к потребителю с продукцией и не выполняющая функцию транспортной тары.
	3. Прочная – тара, не чувствительная к воздействию динамических нагрузок.
	4. Хрупкая – тара, чувствительная к воздействию динамических нагрузок (тонкая жесть, пластик, стекло).
	5. Герметичная – тара, конструкция которой обеспечивает непроницаемость газов, паров и жидкостей.
	6. Негерметичная – тара, конструкция которой не обеспечивает непроницаемость газов, паров и жидкостей.
3. **Перечень типов транспортной упаковки:**
	1. Коробки из коробочного или гофрированного картона.
	2. Коробки и ящики из коробочного или гофрированного картона с дополнительной защитой содержимого (внутренние перегородки, амортизационные прокладки, поддон).
	3. Фанерные и деревянные ящики, деревянная обрешетка.
	4. Фанерные и деревянные ящики, обрешетка с амортизационными прокладками.
	5. Герметичные пластиковые бочки и фляги в деревянной обрешетке.
	6. Герметичные металлические бочки и фляги.
	7. Мешки полиэтиленовые, многослойные бумажные.
	8. Мешки из полипропилена, текстильных тканей.
	9. Барабаны, катушки.
	10. Опломбированные мешки Экспедитора.
4. Упаковка, применяемая при транспортировке грузов, должна обеспечивать его сохранность при транспортировке от повреждений и потерь.
5. Под сохранностью подразумевается отсутствие качественных и количественных повреждений либо изменений груза при условии того, что упаковка в процессе транспортировки не подвергалась изменениям.
6. Упаковка не должна иметь следов внешних повреждений, способных повлиять на сохранность груза. Объем упаковки должен соответствовать объему внутренних вложений. При использовании скотча в качестве средства защиты от несанкционированного доступа к грузу, недопустимы его многослойность и следы переклеивания.
7. Экспедитор вправе отказать в приеме и доставке отправления, если тара/упаковка не соответствует требованиям Экспедитора или деформирована, или имеется доступ к содержимому.
8. **Требования к упаковке для различных видов перевозимых грузов в соответствии с перечнем типов тары:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип тары** | **Виды грузов, разрешенные к перевозке в данной таре** |
| 3.1 — 3.3 | Магнитные носители, элементы питания, мелкая бытовая и оргтехника (утюги, фены, чайники, картриджи, телефоны, фотоаппараты и т.д.), сухие медикаменты (таблетки, бинты, вата, и т.д.) и медицинские изделия, обувь, табачные изделия, мелкие запчасти, аксессуары, комплектующие, галантерея, игрушки, часы, сувениры, хоз. товары, предметы гигиены, изделия из бумаги и картона. Металлическая и одноразовая посуда, спортивный и садовый инвентарь, электротехнические изделия, аксессуары и корм для животных, бытовые инструменты для ремонта, светильники, лампы, метизы. Изделия в прочной потребительской таре: отделочные материалы, канцтовары, бытовая и автохимия, парфюмерия и косметика, медикаменты, фототовары, краска, различные смазочные материалы |
| 3.1 — 3.4, 3.7, 3.10 | Швейные, трикотажные, кожевенные, меховые изделия, текстильные материалы |
| 3.1 — 3.3 | Изделия в хрупкой потребительской таре: напитки в пластике и в стекле, продукты питания, медикаменты, парфюмерно-косметические изделия. Средняя и крупная бытовая и оргтехника |
| 3.2 — 3.4 | напитки в пластике и в стекле, продукты питания, медикаменты в хрупкой таре  |
| 3.2, 3.3 | Средняя (ТВ, видео, аудио, СВЧ, мониторы, сист. блоки, касс. аппараты, бытовые кондиционеры и т.д.) и крупная бытовая техника (холодильники, газ. и электроплиты, стиральные и швейные машины и т.д.) |
| 3.2, 3.3 | Сантехника (душевые кабины, ванны, унитазы, раковины и т.д.), облицовочные материалы, посуда фарфоровая и фаянсовая, люстры, все виды оборудования (энергетическое, промышленное, паросиловое, торговое, медицинское, спортивные тренажеры, промышленный инструмент), электростанции и электроагрегаты, а также станки, механизмы, мебель, матрасы, пиломатериалы (плиты, фанера), двери, пластиковые панели для жалюзи, окон, подоконников, детали и узлы механизмов, металлические изделия (листы, полосы, гнутые профили, прутки, трубы) окна, игровые автоматы, такелаж, мототехника, аккумуляторы без электролита, музыкальные инструменты. Изделия в хрупкой потребительской таре: отделочные материалы, канцтовары, бытовая и автохимия, фототовары, краска, различные смазочные материалы |
| 3.3 — 3.5 | Декоративные изделия из отделочных растворов и бетонов, камня, глины, стекла, гипса |
| 3.6 | Сухие тяжелые порошкообразные отделочные материалы, бытовая химия порошкообразная, материалы в гранулах, клубни и луковицы растений |
| 3.7 | Кабели, провода, шнуры, проволока |
| \* | Линолеум, ковролин принимаются к транспортировке в рулонах на сердечнике лицевой стороной внутрь. |

1. **Упаковка считается соответствующей требованиям к транспортной таре в случае, если:**
	1. упаковка груза является транспортабельной, и способна:
		1. защитить от повреждений как перевозимый, так и сопутствующий груз,
		2. не допустить несанкционированного доступа к грузу посторонних лиц
	2. все коробки в партии груза совершенно целые, без заломов и вмятин, заскотчеваны в один слой, без следов повторного перескотчевывания;
	3. хрупкий груз упакован в соответствующую тару (обрешетка, ящик), которая надежно защитит его от повреждения в процессе перевозки;
	4. жидкости находятся в герметичной таре, без потеков на таре и течи;
	5. элементы груза не выступают за границы упаковки;
	6. состояние упаковки и тары не требует от сотрудников Экспедитора дополнительных действий по доупаковке груза перед погрузкой в сборный контейнер.
2. **Упаковка и тара являются несоответствующими требованиям к перевозке груза в сборном контейнер в случае, если:**
	1. На упаковке присутствует наличие многослойного скотча (даже фирменного) и следов перескотчевывания, скотч неплотно прилегает к таре, отстает от поверхности тары;
	2. упаковка имеет внешние повреждения, замята, деформирована. Даже малейшее замятие является несоответствием требованиям к состоянию упаковки, так как не может гарантировать абсолютную целостность груза внутри такой упаковки***.***
	3. наличествует доступ к грузу;
	4. объем тары превышает объем груза;
	5. упаковка полностью или частично отсутствует.
3. **Экспедитор не принимает к перевозке следующие грузы:**
	1. вещества, являющиеся опасными согласно ГОСТ 19433-88;
	2. взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые, легковоспламеняющиеся, токсичные, самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества;
	3. оружие;
	4. сжатые и сжиженные газы;
	5. вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой;
	6. жидкости в негерметичной таре;
	7. продукция, в отношении которой существует риск случайной гибели или доставка которых требует специальных приспособлений, устройств и технологий, которые у Экспедитора отсутствуют;
	8. товары, на перевозку которых необходимо специальное разрешение;
	9. продовольственные товары и алкогольную продукцию.